序号6

超声诊断仪

一、主要用途：

主要用于妇产科、腹部、浅表组织与小器官、心脏等领域，满足体检科疑难病例超声诊断需求。

**二、主要性能指标及参数：** 1、液晶显示器≥17英寸，激活探头接口≥3个；

2、一键实时扫查优化技术，在切换扫查部位无需重复按键，以提升检查效率；

3、血管内中膜厚度自动测量

4、灰阶血流成像

5、内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作，可随时调阅；

6、增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥10段；

7、多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示。 8、凸形扩展功能，可用于线阵、相控阵探头 9、乳腺智能工具包

12、频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调节频率

13.腹部、浅表、心脏探头各一把。