序号24

高端便携式彩超

1. 主要用途： 用于全身各器官超声诊断和相关科研，包括心脏、腹部、妇产、泌尿、浅表组织与小器官、外周血管、经颅、经食道、经腔内等
2. 主要性能指标： 1、高端便携式彩超机型；2、具备多探头接口台车；3、探头数量7把：成人心脏探头1把、新生儿心脏探头1把、腹部探头1把、浅表探头1把、腔内探头1把、新生儿颅脑探头1把、经食道探头1把；
3. 基本参数：1、全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机1套；2、显示器≥14英寸；3、台车探头接口≥3个；4、具备DICOM3.0接口:5、具备智能扫查助手6、具备一键实时自动优化动态范围，包括二维、彩色、TDI等；7、具有穿刺针增强技术，实现在临床穿刺过程中，增强针尖的显示，减少穿刺针后方声影；8、自动多普勒分析 ，支持心脏探头；9、具备自动心肌运动定量技术；10、具备心肌应变定量分析技术；13、具备血管内中膜厚度自动测量 。14、探头类型及数量：腹部探头一把、浅表探头一把、成人心脏探头一把、新生儿心脏探头一把、新生儿颅脑探头一把、经食道探头一把、腔内探头一把。