**上饶市人民医院吊塔、吊桥、无影灯一批医疗设备**

**公开招标采购暨询价文件**

**采购编号：SRSRMYYSB-20211019**

**上饶市人民医院**

**2021年10月**

**上饶市人民医院吊塔、吊桥、无影灯一批医疗设备**

**公开招标采购暨询价公告**

按照《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（暂行）》的具体要求，结合临床需要，现对我院吊塔、吊桥、无影灯一批医疗设备进行公开招标采购暨询价，所采购设备总价在20万元及以上时，此次投标暨参询人的报价视为询价。本次公开招标采购暨询价，我院不提供纸质招标采购暨询价文件，招标采购暨询价文件等资料在医院官网下载附件获得。欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **医疗设备名称** | **数量** | **主要用途** | **备注** |
| 1 | 吊桥（干湿分离） | 84 | 1、主体材料为高强度铝合金，加工级别达到T6，确保产品不变形。2、电源终端国标五插≧20个，等电位端：4个；3、气体终端要求：空气、氧气、负压各4个。4、网络终端超五类网络接口4个；5、单托盘4个、带抽屉托盘2个；6、输液杆1个； | 具体数量将以科室实际需求为准 |
| 2 | 吊桥（干湿合一） | 46 | 1、主体材料为高强度铝合金，加工级别达到T6，确保产品不变形。2、电源终端国标五插≧10个，等电位端：2个；3、气体终端要求：空气、氧气、负压各2个。4、网络终端超五类网络接口2个；5、单托盘2个、带抽屉托盘1个；6、输液杆1个； |
| 3 | 吊塔 （单塔） | 12 | 1、主体材料为高强度铝合金，加工级别达到T6，确保产品不变形。2、电源终端国标五插≧10个，等电位端：2个；3、气体终端要求：空气、氧气、负压各2个。4、网络终端超五类网络接口2个；5、单托盘2个、带抽屉托盘1个；6、输液杆1个； |
| 4 | 吊塔 （双塔） | 57 | 1、主体材料为高强度铝合金，加工级别达到T6，确保产品不变形。2、电源终端国标五插≧20个，等电位端：4个；3、气体终端要求：空气、氧气、负压各4个。4、网络终端超五类网络接口4个；5、单托盘4个、带抽屉托盘2个；6、输液杆1个； |
| 5 | 无影灯 | 9 | 1. 光学系统：采用LED冷光技术（单灯） 2、最大光照强度≥130,000LUX 3、灯盘直径≥600mm 4、光斑直径不大于195～300mm 5、灯泡寿命≥50000小时 |

**一、项目内容**

二、**公告时间**

时间： 2021年10月19日—10月31日

**三、报名时间及地点**

时间： 2021年11月1日8:00—17:00

地点：上饶市人民医院医学装备科（供应大楼六楼）

**四、**开标时间

（具体时间另行通知）

**联系部门：**上饶市人民医院医学装备科

**联系地址：**上饶市书院路86号

**联系电话:** 0793-8101621

**五、投标暨参询人需提供的相关材料**

1、响应函 ；

2、投标暨参询品种报价表（格式见附表1）；

3、产品详细配置清单（格式见附表2） ；

4、产品的详细参数及功能介绍；

5、产品使用客户名单 ( 附相关中标通知书或销售合同复印件 )；

6、产品的资质证明材料：

6.1营业执照（三证合一证）复印件；

6.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ；

6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

6.4厂家售后服务承诺书；

7、产品的彩页；

8、投标暨参询单位的资质证明材料：

8.1营业执照（三证合一证）复印件；

8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、投标暨参询代表身份证复印件；

8.4产品相关授权书。

**投标暨参询文件要求一正六副并加盖单位公章【投标暨参询文件正本(不含投标暨参询品种报价表)、投标暨参询文件（PDF）电子版及附表2产品详细配置清单（Excel）电子版（U盘）在报名时递交，投标暨参询文件副本(含投标暨参询品种报价表)六本在开标当日递交】**。

**六、****投标暨参询文件编制的注意事项**

1.1投标暨参询人应认真、仔细阅读招标暨询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求；

**1.2 附表2产品详细配置清单电子版（U盘）表格文件（Excel）不得改为其他文件格式；**

1.3投标暨参询文件必须按招标采购暨询价文件规定序号或顺序编制，按规定格式编写投标暨参询文件，并可按同样格式扩展；

1.4投标暨参询人应以无线胶装的形式按投标暨参询文件的构成顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负；

1.5投标暨参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件；

1.6投标暨参询文件及往来函件均须用中文书写；

1.7投标暨参询人应按照招标暨询价文件的要求，规范、明确、准时的提交投标暨参询文件。如果没有按照招标暨询价文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标暨询价文件做出实质性响应，其风险应由投标暨参询人自行承担。

**七、投标暨参询报价**

**1.1投标暨参询人应就附表1《投标暨参询品种报价表》中的投标暨参询品种以“每一单个品种”为基本单位报价。如投标暨参询人对同一投标暨参询品种有不同品牌、不同规格产品参投，可分别报价；所投标暨参询品种含配套耗材、设备易损件，需同时报价；**

**1.2所投标暨参询品种须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，报价不能超过上述限价，否则做废标处理。**

## 八、开标

1.1招标暨询价由我院方主持，邀请所有投标暨参询人，院领导、医院纪检监察人员、我院专家库随机抽取2-3名专家及医学装备招标工作小组成员参加，由医院纪检监察部门对开标的全过程进行监督。参加开标的投标暨参询人员应签到以证明其出席；

1.2招标暨询价人将做开标记录，记录的内容应包括按规定在开标时宣读的全部内容；

1.3投标暨参询人将投标暨参询品种报价表(正本)一份另行用信封单独密封，并在信封上标明“投标暨参询品种报价表（正本）”字样，封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可），于开标当天与投标暨参询文件副本一同递交。

**九、评标原则与标准**

1.1 招标暨询价文件、投标暨参询文件及相关的法律法规为评审依据；

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正；

1.3质量优先、价格合理、售后有保障；

1.4以综合评价为主。

## 十、售后服务要求

**\*1.1. 中标人所供设备必须为原厂原装、全新（国产品种：出厂日期一年内；进口品种：出厂日期二年内）、并完全符合国家有关质量标准及合同规定的质量、规格和性能要求的产品。所有投标暨参询货物均需提供12个月免费质量保证期（相关规定或双方约定超过12个月质保期的，按相关规定或约定执行），终身维护，定期回访。**

1.2.在质量保质期内，中标人须承诺7\*24小时，365天全年无休服务，并保证开机率在90%以上。

1.3.质量保质期内所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派人员到用户设备使用现场维修。质量保质期内凡因正常使用出现的质量问题，维修发生的一切费用由中标人承担。

**投标暨参询文件目录（资料排序）**

1. 响应函；

2.法定代表人授权书、投标暨参询代表身份证复印件；

3.投标暨参询品种报价表（附件1）；

2.产品配置一览表（附件2）；

4.产品的介绍、参数；

5.产品相关授权书；

6.产品资质证明（①营业执照（三证合一证）复印件； ②《医疗器械生产企业许可证》复印件；③医疗器械产品注册证及注册登记表复印件）；

7.厂家售后服务承诺书；

8.投标暨参询产品客户名单及中标通知书或销售合同复印件；

9.投标暨参询单位的资质证明材料（①营业执照（三证合一证）复印件； ②《医疗器械经营企业许可证》复印件）；

10.投标暨参询产品彩页。